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Исх. № ____  от  11-01-2026
Опросник для Передвижных платформ ЛП-10х

	
	Наименование
	Характеристики
	[image: ]

	А
	Длина площадки (наруж), мм
	1200
	

	Н
	Ширина площадки (наруж), мм
	800
	

	Б
	Тип ступенек
	Строительная 80мм 
	Рифленая 120мм (120-200)
	Просечно-вытяжной 200мм
	

	В
	Направляющая наклонной лестницы
	Строительный профиль 
	Конструкционный профиль
	

	Г
	Перила наклонные на подъем
	Левая + Правая
	

	Д
	Длина траверсы (стабилизатора), мм
	1200 (800-1600мм в зависимости от высоты)
	

	Е
	Колеса, шт. (125 или 160мм)
	Со стороны площадки: 2 неповоротные. 
Со стороны подъема: 2 поворотные с тормозом
	

	Ж
	Ширина ступенек (наруж.), мм
	800мм (600-850мм)
	

	И
	Тип площадки
	Рифленый лист
	Просечно-вытяжной лист
	

	К
	Ограждение на площадке, 1100мм
	Съемное
	Несъемное
	

	Л
	Угол наклона лестницы, градус
	60
	45 или 60
	

	
	Грузоподъемность, кг
	150
	

	
	Высота до площадки, мм
	2500 (750-2000 мм)
	2500 (750-3000мм)
	

	З
	Отбортовка на площадке
	с трех сторон на 100мм / не нужно
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